
 PARAMETER VERSION = 2.2.0


BEGIN OS
 PARAMETER OS_NAME = standalone
 PARAMETER OS_VER = 2.00.a
 PARAMETER PROC_INSTANCE = ppc405_0
END


BEGIN PROCESSOR
 PARAMETER DRIVER_NAME = cpu_ppc405
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.10.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ppc405_0
 PARAMETER COMPILER = powerpc-eabi-gcc
 PARAMETER ARCHIVER = powerpc-eabi-ar
 PARAMETER CORE_CLOCK_FREQ_HZ = 100000000
END


BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = jtagppc_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.12.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = RS232_Uart
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.11.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = LEDs_4Bit
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.11.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = LEDs_Positions
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = emc
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = SRAM
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = SRAM_util_bus_split_1
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = clock_generator_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = proc_sys_reset_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = intc
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.10.c
 PARAMETER HW_INSTANCE = xps_intc_0
END


